Kızılötesi mesafe sensörü kullanmak için haberleşme protokolü analog olduğu için entegre kullanılacak.

Kullanılan Sensör : <https://www.robotistan.com/sharp-gp2y0a02yk0f-kizilotesi-uzaklik-sensoru-20-150cm>

Analog Kart: <https://www.robotistan.com/ads1115-16-bit-4-channels-adc>

*sudo apt-get install python3-spidev*



